|  |  |
| --- | --- |
| Болты | **Стальная проволока углеродистая с повышенной прочностью изготовления** |
| болт М8  [Размер «под ключ» S](http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/Fasteners/GOST779870/) 13 мм | Диаметр стержня 8 мм |
| болт М10  [Размер «под ключ» S](http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/Fasteners/GOST779870/) 16 мм | Диаметр стержня 10 мм |
| болт М12  [Размер «под ключ» S](http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/Fasteners/GOST779870/) 18 мм | Диаметр стержня 12 мм |
| болт М16  [Размер «под ключ» S](http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/Fasteners/GOST779870/) 24 мм | Диаметр стержня 16 мм |
| болт М20  [Размер «под ключ» S](http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/Fasteners/GOST779870/) 30 мм | Диаметр стержня 20 мм |
| болт м24  [Размер «под ключ» S](http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/Fasteners/GOST779870/) 36 мм | Диаметр стержня 24 мм |
| болт м30  [Размер «под ключ» S](http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/Fasteners/GOST779870/) 46 мм | Диаметр стержня 30 мм |
| болт м36  [Размер «под ключ» S](http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/Fasteners/GOST779870/) 55 мм | Диаметр стержня 36 мм |
| болт м42  [Размер «под ключ» S](http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/Fasteners/GOST779870/) 65 мм | Диаметр стержня 42 мм |
| болт м48  [Размер «под ключ» S](http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/Fasteners/GOST779870/) 75 мм | Диаметр стержня 48 мм |